**Fiche Technique :**

## Bras pour le filet de piscine hors terre

## Modèle : brado 2022



Dimension :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuyau | Diamètre (OD) | longueur |  |
| central | 3½po | 9½po |  |
| Bras | 2po | 38½po |  |
| Main | 1¾ | 4¾po |  |
| Fixation du filet | 1po | poids | 1lb |

|  |  |
| --- | --- |
| Équipement pour piscine hors terre |  |
| Nom : | Bras de filet Brado |
| Modèle : | Brado 2022 |
| Matériaux : | ABS |
| Produits | déjà assemblé |
| Couleur Disponible: | Bleu, Blanc, Rouge |
| Dimensions Total : | 9½po x 38½po |

Installation :

1. Fixer le support du bras à la piscine (au-dessus de la sortie d’eau.)
2. Ajouter le filet sur le bras.
3. Insérer le bras dans le support.

L’objectif est de faire une circulation dans la piscine, pour pouvoir projeter les débris de surface dans le filet.   
**Consigne de sécurité: il est interdit de faire toute modification ou utilisation autre que le fabriquant a établis sur le bras de filet brado.**